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[bookmark: _Toc157958444]概述
星载AIS载荷是全球多媒体卫星网络系统项目一期GEN1卫星（后文简称：GMS GEN1卫星）的重要组成部分，它的主要任务是在全球范围实时接收卫星视场内海面目标主动发射的VHF频段射频信号，并经解调处理后实时记录和存储为自动识别和特定应用信息数据，在卫星经过地面信关站时将数据及时下传到地面网络。
本技术要求规定星载AIS载荷AIS解调软件的硬件环境、软件功能、软件性能指标、与其他软件的接口、验收与交付以及进度和里程碑等要求，作为AIS载荷的AIS解调软件设计和研制依据。承研单位应当按本技术要求进行分析和论证，设计的AIS载荷的AIS解调软件应当满足本技术要求的规定。
[bookmark: _Toc157958445]引用文件
GMS GEN1 卫星AIS载荷产品技术要求
[bookmark: _Toc157958446]运行环境要求
硬件平台要求： XC7Z045； 
软件环境要求：Vivado 2018.3（暂定）。
[bookmark: _Toc157958447]技术要求
[bookmark: _Toc157958448]功能要求
1. 具备2路天线射频信号接收处理能力；
具备硬件外围器件配置管理功能；
1. 具备对射频信号完成模数转换、数字下变频和匹配滤波等功能；
1. 具备解调AIS1、AIS2、LAIS1、LAIS2和ASM1与ASM2的能力，包含多普勒频偏补偿、解调、同步以及CRC校验等；
具备星上协议解析功能；
具备双天线去重功能，在容量满足24小时数据存储条件下，能够按照独立信道（AIS、LAIS和ASM）对解析报文进行存储；
CCSDS数据传输协议由甲方实现，载荷软件负责代码集成；
能够根据星上指令，对存储数据进行读取回放，并将回放数据发送至甲方提供的CCSDS封装IP；
支持软件在轨升级功能。
[bookmark: _GoBack]数据存储支持在轨断点续传、数据顺序读取、按照数据ID读取、按存储时间读取；
存储器记录满后可循环覆盖或在指令下进行擦除清空，无数据记录时，可支持指令的擦除清空；
支持多模式读取（LAIS模式，AIS模式，ASM模式，LAIS-AIS模式，LAIS-ASM模式，AIS-ASM模式，LAIS-AIS-ASM模式）；
数据CRC正确后，添加卫星时间，顺序控制字和报文类型ID后存储；
[bookmark: _Toc157958449]性能指标要求
[bookmark: _Toc157958451]AIS解调指标要求
1. 通道带宽：25KHz；
通道数：4；
1. 每通道数据传输速率9.6kbps
1. 调制方式：GMSK；
1. 调制指数：0.5；
1. 多普勒频偏：不小于±5kHz；
1. 解调门限SNR（25KHz带内信噪比）：10dB@PER=1%，8dB@PER=20%。
ASM解调指标要求
1. 通道带宽：25KHz；
1. 通道数：2；
链路ID：1~7；
1. 每通道数据传输速率19.2kbps
1. 调制方式：偏移Π/4 QPSK；
1. 滚降系数：0.35；
1. 多普勒频偏：不小于±5kHz；
1. 解调门限SNR（25KHz带内信噪比）：10dB@PER=1%，8dB@PER=20%。
[bookmark: _Toc157611451][bookmark: _Toc157958452]接口要求
补充整星对外接口要求
上注程序从哪个接口送入；
CAN总线
[bookmark: _Toc157958456]交付要求
交付AIS解调软件IP正式版1套及相关技术文档。交付清单如下表所示：
表 5‑1交付清单
	序号
	软件
	说明

	1
	交付AIS解调软件
	执行程序BOOT文件、使用说明书、技术说明书

	2
	配套资料
	产品规范、使用维护说明书、验收测试规范、测试报告、合格证、产品清单（其中产品规范、使用维护说明书、校正规范、验收测试规范需同时提供电子档）（涉及甲方的材料素材由甲方提供）


[bookmark: _Toc157958457]验收要求
1. 甲乙双按照本要求以及后续的增补要求，共同协商制定《星载AIS载荷AIS解调软件验收规范》，并按该规范执行测试；
乙方配合甲方完成总体的联调联试工作。
[bookmark: _Toc157958458]进度和里程碑
表 7‑1进度与里程碑
	序号
	里程碑
	完成时间
	备注

	1
	AIS载荷AIS解调软件方案设计评审
	2024年2月下旬
	甲方提供硬件平台

	2
	软件V0.1版本发布
	2024年3月下旬
	甲方AIS载荷软件测试

	3
	软件V0.2版本发布
	2024年4月中旬
	总体整星联调

	4
	软件V1.0版本发布
	2024年6月中旬	Comment by 中科微-李凯: 时间不确定
	需方参加

	5
	研制总结
	2024年6月下旬	Comment by 中科微-李凯: 时间不确定
	需方参加


[bookmark: _Toc157958459]其他
未尽事宜以及涉及变更项，后续双方在平等自愿的前提下共同协商处理。

